**桂林市妇幼保健院**

**监控安装维保询价议价公告**

我院拟采购监控安装维保一项，欢迎具有相关资质的供应商前来报价。现将有关事宜公告如下：

1. **项目名称及数量**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目类型** | **系统名称** | **数量** |
| **服务** | **监控安装维保** | **1项** |

**二、服务期限**

1.本项目服务期限原则上为自合同签订之日起叁年。服务期限内，如供应商出现违规违纪等行为，医院有权立即终止服务合同，并对该公司服务的项目进行重新招标采购。

2.服务期间合同采取一年一签形式，第一年度合同结束后医院将依据供应商的综合执行情况决定是否续签下一年度合同。医院不承诺在合同期限内实际授予的采购合同金额及数量。

**三、供应商资格**

1.国内注册的【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】，具备法人资格的供应商；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的采购活动

3.本项目不接受联合体报价。

**四、报价文件要求**

报价文件要求盖章、密封，正本一份、副本六份（密封袋外面必须注明报价单位名称、联系人及联系电话）。报价文件包含但不限于以下材料：

1.文件封面、目录（格式自拟）

2.产品报价表（详见附件1）

3.技术响应表（详见附件2）

4.商务响应表（详见附件3）

5.项目服务方案（格式自拟）

6.供应商法定代表人身份证正反面复印件；供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件

7.供应商《营业执照》加盖单位公章的复印件

8.业绩（成交客户名单等）

▲装订顺序：按上述需提供的材料序号进行装订；所提交给医院的报名文件，恕不退回。

**五、采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **详细技术及配置要求，实质性要求** | **单位** | **数量** |
| 1  | 枪式摄像头 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像• 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境• 1个内置麦克风• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1 |
| 2  | 半球摄像头 | 红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像• 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m• 1个内置麦克风• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1 |
| 3  | 枪式摄像头 | 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像• 支持Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态• 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m• 1个内置麦克风• 支持电动变焦• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1 |
| 4  | 半球摄像头 | 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态• 支持人形检测• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议• 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m• 1个内置麦克风• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1 |
| 5  | 枪式摄像头 | 最高分辨率可达3200×1800 @20 fps• 支持越界侦测，区域入侵侦测• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态• 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风• 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1 |
| 6  | 半球摄像头 | 最高分辨率可达3200×1800 @20 fps• 支持越界侦测，区域入侵侦测• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态• 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风• 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1 |
| 7  | 紧急按钮 | •负载电流大于等于1.25A•工作电压12VDC•连接方式COM.1/O | 台 | 1 |
| 8  | 光收发 | 百兆/一光4电•采用1310/1550nm或1310/1550nmDFB单纤光电一体化模块，性能稳定可靠。•单纤光纤收发器必须成对使用，即1310nm发射、1550nm接收与1550nm发射、1310nm接收配对使用 •单纤光纤收发器使用一根光纤实现数据双向传输，与双纤相同功能，但可以节省一根光纤 •采用独特的交换机芯片设计，具有1M SSRAM缓冲器、2K MAC地址表•广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制•以太网10Base-T 或100Base-TX to 100Base-FX光纤介质转换器•支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d•支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作，并带有自动协商（Auto Negotiation）能力•支持10Mbps与100Mbps自动适应（全双工工作时带宽达200Mbps）•优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长 •提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全/半双工、速率指示灯•提供双RJ-45电口NIC与HUB，用NIC连接计算机网卡或HUB连接交换机、集线器 •外置高精度电源、小机壳设计外观独特•内部电源功耗：2.5 w（Input:AC140 ~ 260V）•平均无故障工作时间在5万小时以上，符合电信级运营标准。 | 台 | 1 |
| 9  | 光收发 | 千兆/一光一电• 符合 IEEE802.3ab IEEE802.3z 标准，可与其它同类产品和 Cisco 、华为 3COM 等交换机的GBIC或者SFP互连互通 • 支持 IEEE802.1Q 及 ISL 可选骨干连接 • 支持 SPANNING TREE 构造容错网络 • 工作速率 1000Mbps ，向下兼容 10Mbps 和 100Mbps • 提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、 100M 、 1000M 速率指示灯 • 内置开关电路、防雷击保护电路，低功耗，低发热，能长时间稳定工作 功能特性 • 提供单个 RJ-45 电口支持自动交叉 • 优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长 • 主板采用多层结构电路板，工作稳定，数据传输平稳，抗干扰能力强，并且优化了整体线路使功耗更低，性能更稳定 • 平均无故障工作时间在 5 万小时以上，符合电信级运营标准 。 | 台 | 1 |
| 10  | 交换机 |  5口百兆/POE 4个百兆PoE电口，1个百兆电口；• 1~4口支持IEEE 802.3af PoE供电；• 1~4口支持250米远距离传输；• 所有端口均采用6kV防雷设计；• 支持端口自动翻转；• 存储转发交换模式；• 支持MAC地址自动学习和老化；• 智能缓存优化；• 支持壁挂和桌面两种安装方式。 | 台 | 1 |
| 11  | 交换机 |  10口百兆/POE8个百兆PoE电口，2个百兆电口；• 1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电；• 1~8口支持250米远距离传输；• 所有端口均采用4kV防雷设计；• 支持端口自动翻转；• 存储转发交换模式；• 支持MAC地址自动学习和老化；• 智能缓存优化；• 支持壁挂和桌面两种安装方式。 | 台 | 1 |
| 12  | 交换机 |  8口千兆提供8个千兆电口• 千兆网络接入设计• 线速转发、无阻塞设计• 存储转发交换方式• 坚固式高强度金属外壳• 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |
| 13  | 交换机 | 8口百兆交换机提供8个10/100M自适应RJ45端口LED面板指示灯，动态显示设备连接和运行状态端口支持自动翻转，使用更方便支持MAC地址自学习 | 台 | 1 |
| 14  | 交换机 | 16口百兆交换机16个10/100/1000Base-T RJ45端口支持商云APP端及Web端远程管理支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms支持智能开局、异常告警、快速排障支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离支持线缆检测、环回保护支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式\*该机型仅3.0及以上版本支持云管理功能\*该机型仅6.0及以上版本支持ERPS | 台 | 1 |
| 15  | 交换机 | 5个百兆RJ45端口1个超距端口2个优先保障口桌面塑壳设计迷你尺寸设计 | 台 | 1 |
| 16  | 无线网桥 | 室外监控专用无线网桥（1KM）出厂免设置，默认设置网桥连接专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境300M无线，内置高增益双极化天线，提供高性能无线支持Passive PoE 和 DC供电支持TP-LINK网桥集中管理软件统一管理支持TP-LINK商用网络云平台集中管理 | 台 | 1 |
| 17  | 无线网桥 | 电梯监控专用无线网桥11N无线技术、300Mbps无线速率出厂免配置，默认设置网桥连接支持DC/Passive PoE供电无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设备支持TP-LINK网桥集中管理软件统一管理支持TP-LINK商用网络云平台集中管理 | 台 | 1 |
| 18  | 网线 | 2\*0.5\*4 | 米 | 1 |
| 19  | 电源线 | 2\*0.5 | 米 | 1 |
| 20  | 信号线 | 6\*0.3 | 米 | 1 |
| 21  | HDMI信号线 | 5米 | 条 | 1 |
| 22  | HDMI信号线 | 10米 | 条 | 1 |
| 23  |  半球支架 |  | 个 | 1 |
| 24  | 枪机支架 |  | 个 | 1 |
| 25  | 电源 | 12V2A | 个 | 1 |
| 26  | 录像机电源 | 12V3A | 个 | 1 |
| 27  | 摄像机电源 | 12V2A（带线） | 个 | 1 |
| 28  | 集中开关电源 | 12v10A | 个 | 1 |
| 29  | 开关电源 | 12V8A | 个 | 1 |
| 30  | 小号弱电箱 | 20\*18\*10 | 个 | 1 |
| 31  | 中好弱电箱 | 30\*40.12 | 个 | 1 |
| 32  | 大号弱电箱 | 50\*40\*15 | 个 | 1 |
| 33  | 监控拆装 |  | 个 | 1 |
| 34  | 监控利旧安装 |  | 个 | 1 |
| 35  | 硬盘录像机 | 16路-2盘位• 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；• 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；• 解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至10路1080P解码）；• 支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；• 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；• 支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；• 集成NVR后智能分析能力，支持4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；• 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；• 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；• 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；• 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台； | 台 | 1 |
| 36  | 硬盘录像机 | 32路-4盘位可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；• 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；• 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；• 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；• 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；• 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；• 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；• 支持本地同步回放及多路同步倒放；• 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；• 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；• 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 1 |
| 37  | 硬盘 | 6T 监控专用7200转 | 块 | 1 |
| 38  | 硬盘 | 8T 监控专用7200转 | 块 | 1 |
| 39  | 检修费 |  | 次 | 1 |
| 40  | 维修费 |  | 次 | 1 |
| 41  | 维修费 |  | 天 | 1 |
| **二、商务要求** |
| （一）售后服务要求 | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期：软件系统免费维保二年，硬件质保三年（自验收合格之日起计算）。2.招标范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作系统。3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，2小时内到达现场，4小时内解决故障。4.售后服务过程中，中标人如有违反合同约定的情况，招标人有权扣除相应履约保证金。 |
| （二）交货期及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起3个日历日内交货并安装调试合格交付使用。2.交货地点：广西桂林市招标人指定地点。 |
| （三）付款方式 | 合同签订且项目验收合格后一次性支付完合同价款。 |
| （四）验收要求 | 1.中标人提供的产品必须符合国家、行业的相关质量标准要求。2.施工完成后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 |
| （五）其他要求 | 1.报价供应商根据本项目采购需求及自身情况，可于报价文件中提供相应的售后服务方案，包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。 |
| 注：1. 以上产品需要适配我院现在用的“海康威视”品牌监控系统。
2. 本项目所涉及的数量并非一次性采购，而是依据医院的实际需求进行采购与结算。即此报价仅针对单项产品或服务，具体采购数量将根据医院运营过程中的实际需求来确定。医院在合同期限内，不承诺实际授予的采购合同金额与数量，最终以实际发生的采购数量与金额为准。
 |

六、报名时间及要求：2025年2月20日至2025年2月26日

8：00-12：00，14:30-17:30，节假日不接受报名，逾期不再受理。

七、报名地点：桂林市妇幼保健院保卫科（桂林市凤北路20号）。

八、咨询电话：0773-2884361（罗先生）

九、询价议价方式：现场询价议价

十、询价议价时间：暂定2025年2月28日（如有变动另行通知）。

 **桂林市妇幼保健院保卫科**

 **2025年2月19日**

**附件：**

**1.报价表（格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 生产厂家（或制造商） | 品牌（如有） | 规格型号 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | 合计金额=数量×单价③＝①×② |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（即合计金额）大写： 元人民币（￥ ） |
| 说明：1. 供应商报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。

2.本项目所涉及的数量并非一次性采购，而是依据医院的实际需求进行采购与结算。即此报价仅针对单项产品或服务，具体采购数量将根据医院运营过程中的实际需求来确定。医院在合同期限内，不承诺实际授予的采购合同金额与数量，最终以实际发生的采购数量与金额为准。 |

供应商（公章）：

法定代表人或相应的授权委托代理人签名：

日 期：

**注：**

**1. 供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，报价文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。**

**2.供应商应如实填写报价表的各项内容，否则，响应无效。**

**3.报价表由多页构成时，须由法定代表人或相应的委托代理人签字加盖供应商公章。**

**2.技术响应表（格式）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 采购需求中的“详细技术及配置要求” | 对应“采购需求”，供应商的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
|  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或相应的授权委托代理人签名：

日 期：

**注：技术响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。**

**3.商务响应表（格式）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款内容** | **采购需求中的****“商务要求”** | **对应“商务要求”， 供应商的详细响应情况** | **偏离情况说明** |
| **（一）售后服务要求** |  |  |  |
| **（二）交货期及地点** |  |  |  |
| **（三）付款方式** |  |  |  |
| **（四）验收要求** |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或相应的授权委托代理人签名：

日 期：

**注：商务响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。**

**4.服务方案（格式自拟）**

供应商（公章）：

法定代表人或相应的授权委托代理人签名：

日 期：

**注：服务方案须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。**